PRAVIDELNÉ KONTROLY PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ

**Proudový chránič** je elektrické zařízení, které zabezpečuje elektrický obvod tak, aby obvod se odpojil v případě poruchy, instaluje se jako doplňková ochrana zejména pro ochranu lidského života a zdraví

**Testování funkce** proudového chrániče **stisknutím tlačítka TEST** musí být prováděno v intervalu **1x za měsíc** odpovědným pracovníkem**.**

O tomto úkonu **musí být proveden zápis** do tabulky ZÁZNAM O PRAVIDELNÉ KONTROLE PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ (formulář 19a) nebo do Deníku třístupňové kontroly

Odpovědný pracovník:

* správce odborné učebny/dílny
* hlavní kuchařka/vedoucí školní jídelny

Seznámení/školení se stanoveným postupem:

* při pověření funkcí - správce učebny/dílny
* při nástupu do funkce - hlavní kuchařka/vedoucí školní jídelny

Školitel – odborný zaměstnanec – zaměstnanec s odbornou způsobilostí